# Modèles FreeCAD — 3D et plans techniques

Ce dossier contient les modèles **FreeCAD** (v1.1) du projet : 3D
d'implantation, structure, et plans cotés (atelier TechDraw).

## Fichiers

| Fichier | Contenu | Statut |
|---------|---------|--------|
| `bus-implantation.FCStd` | Enveloppe intérieure paramétrique + zoning (sièges ×9, douche, établi Tiroclass, machines) | squelette créé, cotes placeholder |
| `structure-toit.FCStd` | Arceaux, rails, 2 étages PV + glissières | à créer après relevé des arceaux |
| `soute-batteries.FCStd` | Baie 4× US3000C en soute, fixations | à créer |

## Le principe : tout part du tableur `dimensions`

`bus-implantation.FCStd` contient une feuille **`dimensions`** (alias :
`longueur_interieure`, `largeur_interieure`, `hauteur_interieure`,
`longueur_zone_sieges`, `cote_douche`, `longueur_etabli`,
`profondeur_etabli`). Les volumes sont liés par expressions : **mettre à
jour le tableur après le relevé du bus suffit à recaler tout le modèle**.
Les valeurs actuelles sont des hypothèses (`Statut` en colonne C).

## Conventions

- Origine : coin avant-gauche du plancher intérieur, X vers l'arrière,
  Y vers la droite, Z vers le haut. Unités mm.
- Un `.FCStd` par sous-ensemble ; pas de méga-fichier.
- Plans cotés : pages **TechDraw** dans le même fichier, export PDF
  dans `exports/` (versionnés si légers).
- Toute cote mesurée sur le bus remplace son placeholder dans le
  tableur (et note la date en colonne C).
- Génération scriptable : les modèles de départ sont produits via
  `freecadcmd` (FreeCAD 1.1.1, `/Applications/FreeCAD.app`).

## Répartition des outils CAO (décision 2026-07-09)

- **FreeCAD** : 3D, plans techniques cotés, structure (FEM possible :
  ccx/gmsh inclus dans l'install).
- **QElectroTech** (`../../30-energie-elec/qet/`) : schémas élec
  d'installation.
- **KiCad** (`../../30-energie-elec/kicad/`) : cartes électroniques.
