# Checklist conformité VASP atelier

À valider au fil du chantier — chaque ligne cochée cite sa source
(échange DREAL, texte, contrôleur).

## Masses
- [ ] PTAC respecté (marge ≥ 10 %) — cf. `../20-conception/suivi-poids.md`
- [ ] Masses par essieu respectées

## Places assises
- [ ] ≤ 9 places (conducteur inclus)
- [ ] Sièges et ancrages homologués, ceintures

## Électricité
- [ ] Circuit cellule séparé du circuit véhicule
- [ ] Protections (fusibles/disjoncteurs) dimensionnées et documentées
- [ ] Coupe-batterie cellule accessible

## Incendie / issues
- [ ] Extincteur(s) fixé(s) et accessible(s)
- [ ] Issues de secours conservées et dégagées
- [ ] Détecteur de fumée / CO

## Machines (spécifique atelier)
- [ ] Arrimage machines conforme en roulage (cf. `../60-machines/fixations.md`)
- [ ] Extraction fumées laser vers l'extérieur
