# Ventilation / extraction — sécurité prioritaire

## Extraction process (obligatoire)

- **Laser** : extraction dédiée vers l'extérieur (fumées toxiques),
  gaine rigide, filtration éventuelle, asservie à la machine.
- **Impression 3D** : caisson ventilé ou extraction (UFP/COV).
- **CNC / poussières** : aspiration copeaux localisée, zone séparable.

## Renouvellement d'air général

- VMC ou lanterneau extracteur + entrées d'air basses.
- Douche : extraction humidité.

## Points d'attention

- Percements carrosserie = points d'étanchéité (à tracer dans le
  journal de chantier avec photos).
- Débits et conso élec → `../30-energie-elec/bilan-puissance.md`.
