# Suivi de poids — LE document critique du VASP

Règle (cf. CLAUDE.md) : tout ajout > 5 kg s'inscrit ici.

## Point zéro

| Donnée | Valeur | Source |
|--------|--------|--------|
| PTAC | 18 000 kg (prospectus — à confirmer CG F.2) | `../00-vehicule/masses-dimensions-c956e.md` |
| Masse max essieu AV | **6 500 kg** | relevé CG/plaque (2026-07-09) |
| Masse max essieu AR | **12 000 kg** | relevé CG/plaque (2026-07-09) |
| PV pesé à vide | _pesée à faire_ (PV minimal papiers : 11 000 kg) | ticket de pesée |
| Budget masse aménagement | PTAC − PV − marge 10 % PTAC ≈ **5 200 kg** (théorique sur PV 11 000, à recaler après pesée) | calcul |

## Registre des masses

| Date | Poste | Domaine | Masse (kg) | Position (av/ar, G/D) | Cumul (kg) |
|------|-------|---------|-----------:|----------------------|-----------:|
| — | — | — | — | — | 0 |

## Estimations à venir (avant achat)

| Poste | Estimation (kg) |
|-------|----------------:|
| Isolation + habillage | _—_ |
| Parc batteries (4× Pylontech US3000C, soute) | **128** (4× 32,0 — datasheet) |
| Électronique énergie (MultiPlus 30,0 + MPPT 4,5 + Fronius 21,5 + Cerbo ~0,4) | **~56** (datasheets — Cerbo : valeur revendeur) |
| Solaire toit — 20 panneaux LONGi LR4-60HPH-370M (2 étages × 10) | **390** (20 × 19,5 — datasheet) |
| Solaire toit — structure étage fixe (rails alu + pattes) | ~75 |
| Solaire toit — étage mobile (cadre alu autoporteur + glissières + verrous) | ~180-250 (alu impératif — acier ≈ ×2) |
| Solaire toit — câblage, chaîne porte-câbles, presse-étoupes | ~15 |
| **Sous-total toit (~35 kg/m², à 3,3 m de haut → CG +10-12 cm)** | **~660-730** |
| Eau (pleins) | 1 kg/L × volume |
| Machines (cf. `../60-machines/inventaire.md`) | _—_ |
| Mobilier + établis | _—_ |
| 9 sièges + ancrages | _—_ |
