# Schémas QElectroTech — installation électrique du bus

Ce dossier contient les schémas **QElectroTech** (`.qet`, XML versionnable)
de l'installation électrique de la cellule.

## Répartition des rôles (décision 2026-07-09)

- **QElectroTech** (ici) : schémas d'**installation** — synoptique,
  distribution DC 48 V, distribution AC 230 V, tableaux de protections,
  repérage des câbles. Symboles IEC 60617, folios normalisés — le bon
  langage pour un contrôleur (DREAL, Consuel-like) ou un artisan.
- **KiCad** (`../kicad/bus-elec/`) : ce qui deviendra des **cartes
  électroniques** — monitoring maison (shunts, ESP), interlock « étage
  solaire rentré », interfaces capteurs.

## Plan de folios (fichier `bus-elec.qet`, 5 folios créés)

1. **Synoptique général** — sources (PV, secteur P17, alternateur ?),
   stockage (4× Pylontech US3000C), conversion (MultiPlus 48/5000/70-100,
   Fronius Primo 4.6-1 en AC-couplé), distribution.
2. **DC 48 V** — parc batteries, bus barres, coupe-batterie, fusibles
   classe T/NH, MPPT VE.Can 250/100, départs.
3. **AC 230 V** — entrée P17, inverseur de source, différentiel 30 mA,
   disjoncteurs par zone (établi élec / machines / douche), Fronius
   sur AC-out.
4. **PV toiture** — strings des 2 étages (fixe + coulissant), liaison
   souple de l'étage mobile, sectionneurs DC, parafoudre éventuel.
5. **Monitoring & interlocks** — Cerbo GX (VE.Can/VE.Bus), capteur
   « étage rentré », renvoi tableau de bord.

## Conventions

- Un seul projet `bus-elec.qet`, un folio par domaine ci-dessus.
- Repérage : `-Q` disjoncteurs, `-F` fusibles, `-K` contacteurs/relais,
  `-W` câbles (section + couleur en libellé), `-X` borniers.
- Libellés en français ; export PDF dans `exports/` (gitignorés si
  lourds, sinon versionnés).
- Toute évolution du schéma qui change une protection ou une section de
  câble → note dans `DECISIONS.md`.

## QElectroTech (macOS)

Installé : `~/Applications/QElectroTech.app` (v0.100.1). Ouvrir le
projet : `open -a ~/Applications/QElectroTech.app bus-elec.qet`.
