# Bus Axer Workspace + Blog Implementation Plan

> **For agentic workers:** REQUIRED SUB-SKILL: Use superpowers:subagent-driven-development (recommended) or superpowers:executing-plans to implement this plan task-by-task. Steps use checkbox (`- [ ]`) syntax for tracking.

**Goal:** Créer le workspace git complet du projet d'aménagement du bus Irisbus Axer (atelier mobile, VASP ≤9 places) + un blog de chantier Hugo « hackerspace » servi sur Tower à `bus.saillant.cc`.

**Architecture:** Repo documentaire structuré par domaines numérotés (00→80), documents seed réels dans chaque domaine, hébergé sur Gitea `git.saillant.cc`. Blog Hugo dans `blog/` avec thème terminal custom vendored (zéro dépendance upstream), publié en statique via nginx dockerisé sur Tower, exposé par l'infra `*.saillant.cc` existante (cloudflared ou Traefik selon investigation).

**Tech Stack:** git, Gitea API, Hugo (extended non requis), nginx:alpine (Docker, pinné par digest), rsync, cloudflared **ou** Traefik 3.

## Global Constraints

- Docs de contenu en **français** ; commits en **anglais**, sujet ≤ 50 chars, corps ≤ 72 cols, **pas d'attribution IA**, pas de `--no-verify`.
- Remote Gitea en **SSH** : `git@git.saillant.cc:electron-rare/bus-axer.git` (SSH :2222 **réparé le 2026-07-09**, alias `~/.ssh/config` → Tower `100.78.6.122:2222`, validé e2e). Fallback HTTPS+token : `https://electron@git.saillant.cc/electron-rare/bus-axer.git` (le `electron@` échappe à la règle globale `insteadOf`).
- **MAJ infra 2026-07-09** : la forge Gitea tourne sur **Tower** (container `gitea`, HTTP `100.78.6.122:3001`) ; `git.saillant.cc` est routé **tunnel CF (ES) → Traefik ES** via `dynamic/git-cutover.yml` sur electron-server.
- Politique supply-chain : pas de thème Hugo en submodule/upstream flottant (thème custom écrit dans le repo) ; image Docker pinnée par digest.
- Répertoire de travail : `/Users/electron/Documents/BUS` (git déjà initialisé, branche `main`, `.gitignore` + spec déjà committés).
- Hôtes : Tower = `clems@192.168.0.120` (Tailscale `100.78.6.122`) ; electron-server = `electron@100.78.191.52`. SSH sans mot de passe.

---

### Task 1: Documents racine (README, CLAUDE.md, ROADMAP, DECISIONS)

**Files:**
- Create: `README.md`
- Create: `CLAUDE.md`
- Create: `ROADMAP.md`
- Create: `DECISIONS.md`

**Interfaces:**
- Produces: conventions du repo (CLAUDE.md) que toutes les tâches suivantes respectent ; la structure de dossiers annoncée dans README est celle créée par les Tasks 2–4 et 6.

- [ ] **Step 1: Écrire `README.md`**

```markdown
# BUS — Irisbus Axer → atelier mobile

Rénovation et aménagement d'un bus **Irisbus Axer** en **atelier / labo
mobile** : électronique & prototypage + fabrication numérique (imprimantes
3D, découpe laser, petite CNC), avec **1 cabine de douche** et **9 places
assises** homologuées.

- **Objectif réglementaire** : reclassification **VASP atelier ≤ 9 places**
  (permis C, passage DREAL/UTAC).
- **Horizon** : 5 ans — voir [ROADMAP.md](ROADMAP.md).
- **Blog de chantier** : https://bus.saillant.cc (sources dans `blog/`).

## État

- [x] Bus acquis, intérieur vidé
- [ ] Conception (plans, poids, énergie)
- [ ] Dossier réglementaire VASP
- [ ] Chantier

## Structure

| Dossier | Contenu |
|---------|---------|
| `00-vehicule/` | Fiche technique Axer, état initial, photos de départ |
| `10-reglementaire/` | Parcours VASP, DREAL/UTAC, checklists, contacts |
| `20-conception/` | Implantation, zoning, **suivi de poids par essieu** |
| `30-energie-elec/` | Bilan de puissance, architecture élec, schémas KiCad |
| `40-fluides/` | Eau/douche, chauffage, ventilation/extraction |
| `50-amenagement/` | Isolation, mobilier, 9 sièges homologués |
| `60-machines/` | Parc machines, établis, arrimage en roulage |
| `70-chantier/` | Journal de chantier, photos datées |
| `80-budget/` | Budget prévisionnel, dépenses, devis |
| `blog/` | Site Hugo → bus.saillant.cc |

Les décisions structurantes sont tracées dans [DECISIONS.md](DECISIONS.md).
```

- [ ] **Step 2: Écrire `CLAUDE.md`**

```markdown
# CLAUDE.md — projet BUS (Irisbus Axer → atelier mobile)

Workspace documentaire du chantier d'aménagement. **Pas un projet de
code** : l'essentiel est du markdown, plus un site Hugo (`blog/`) et des
schémas KiCad (`30-energie-elec/kicad/`).

## Conventions

- **Docs en français** (réglementaire FR, artisans, fournisseurs).
  Commits en anglais, sujet ≤ 50 chars, pas d'attribution IA.
- Toute décision structurante → entrée datée dans `DECISIONS.md`.
- Tout ajout de masse significatif (> 5 kg) → mise à jour de
  `20-conception/suivi-poids.md`. C'est le point dur n°1 du VASP.
- Journal de chantier : un fichier par session,
  `70-chantier/journal/AAAA-MM-JJ-sujet.md`.
- Photos compressées (< 500 ko) dans `70-chantier/photos/AAAA-MM-JJ/` ;
  **vidéos hors repo**.
- Dépenses : une ligne par achat dans `80-budget/depenses.csv`.

## Blog

- Sources Hugo dans `blog/`, thème terminal custom vendored
  (`blog/themes/terminal-bus/`) — ne pas ajouter de thème upstream.
- Publier : `blog/deploy.sh` (build + rsync vers Tower, nginx `:8090`,
  public sur https://bus.saillant.cc).

## Git

- Remote : `https://electron@git.saillant.cc/electron-rare/bus-axer.git`
  (HTTPS + token ; garder le `electron@` dans l'URL — il échappe à la
  règle globale `insteadOf` qui réécrirait vers le SSH :2222 cassé).
```

- [ ] **Step 3: Écrire `ROADMAP.md`**

```markdown
# Roadmap 5 ans

| Année | Jalon principal | Statut |
|-------|-----------------|--------|
| An 1 (2026-27) | Conception complète (plans, suivi poids, bilan énergie) + contact DREAL/RTI + isolation | en cours |
| An 2 (2027-28) | Énergie & électricité (solaire, batteries, distribution) | à venir |
| An 3 (2028-29) | Fluides (douche, chauffage, ventilation) + aménagement structurel | à venir |
| An 4 (2029-30) | Mobilier atelier, sièges homologués, installation machines | à venir |
| An 5 (2030-31) | Finitions, dossier VASP, passage DREAL/UTAC, mise en service | à venir |

## An 1 — détail

- [ ] Compléter `00-vehicule/fiche-technique.md` (peser le bus : PV réel !)
- [ ] Relevé coté de l'intérieur vidé → `20-conception/implantation.md`
- [ ] Premier contact DREAL / centre RTI → `10-reglementaire/contacts.md`
- [ ] Bilan de puissance machines → `30-energie-elec/bilan-puissance.md`
- [ ] Zoning validé (atelier / douche / 9 places / circulation)
- [ ] Choix isolation + pose
- [ ] Blog lancé (premier billet publié)

Le blog raconte le chantier dès l'An 1.
```

- [ ] **Step 4: Écrire `DECISIONS.md`**

```markdown
# Registre des décisions

Format : une entrée par décision structurante, la plus récente en haut.

## 2026-07-09 — Blog de chantier Hugo « hackerspace » sur Tower

**Décision** : blog statique Hugo (`blog/`), thème terminal custom
vendored, servi par nginx dockerisé sur Tower `:8090`, exposé sur
https://bus.saillant.cc via l'infra `*.saillant.cc` existante.
**Pourquoi** : markdown cohérent avec le repo, zéro dépendance upstream
(politique supply-chain), Tower déjà allumé en continu.
**Alternatives écartées** : Zola/Astro (écosystème moins connu ici),
thème upstream en submodule (flottant, non audité).

## 2026-07-09 — VASP atelier ≤ 9 places

**Décision** : reclassification en VASP atelier avec 9 places assises max.
**Pourquoi** : conduite au permis C, sortie du régime transport en commun
(fin des contrôles semestriels), tout en gardant la capacité de déplacer
une équipe.
**Conséquences** : suivi de poids par essieu obligatoire dès la
conception ; sièges et ancrages homologués ; exigences DREAL à intégrer
en amont (`10-reglementaire/`).

## 2026-07-09 — Structure du workspace par domaines

**Décision** : dossiers numérotés par domaine technique (00→80) plutôt
que par phase chronologique.
**Pourquoi** : sur 5 ans, chaque domaine vit à son rythme et traverse
plusieurs phases ; la roadmap transversale vit dans `ROADMAP.md`.
```

- [ ] **Step 5: Vérifier et committer**

Run: `cd /Users/electron/Documents/BUS && ls README.md CLAUDE.md ROADMAP.md DECISIONS.md && git add README.md CLAUDE.md ROADMAP.md DECISIONS.md && git commit -m "docs: add project root docs"`
Expected: les 4 fichiers listés, commit créé sans erreur de hook.

---

### Task 2: Domaines 00-vehicule, 10-reglementaire, 20-conception

**Files:**
- Create: `00-vehicule/fiche-technique.md`
- Create: `00-vehicule/etat-initial.md`
- Create: `00-vehicule/photos/.gitkeep`
- Create: `10-reglementaire/parcours-vasp.md`
- Create: `10-reglementaire/checklist-conformite.md`
- Create: `10-reglementaire/contacts.md`
- Create: `20-conception/implantation.md`
- Create: `20-conception/suivi-poids.md`

**Interfaces:**
- Consumes: conventions de `CLAUDE.md` (Task 1).
- Produces: `20-conception/suivi-poids.md` référencé par CLAUDE.md et par les domaines 30–60 (chaque équipement ajouté y inscrit sa masse).

- [ ] **Step 1: Écrire `00-vehicule/fiche-technique.md`**

```markdown
# Fiche technique — Irisbus Axer

À compléter depuis la carte grise et une pesée réelle.

| Champ | Valeur |
|-------|--------|
| Modèle exact / année | _à relever_ |
| Immatriculation | _à relever_ |
| Genre CG actuel (J.1) | TCP |
| Moteur / puissance | _à relever_ |
| Kilométrage | _à relever_ |
| Longueur / largeur / hauteur | _à mesurer_ |
| Empattement | _à relever_ |
| PTAC (F.2) | _à relever_ |
| PV constructeur | _à relever_ |
| **PV réel pesé (vide, après vidage)** | _peser en station — donnée d'entrée du suivi de poids_ |
| Charge utile disponible | PTAC − PV pesé |
| Masses max par essieu (F.2.1 / plaques) | _à relever_ |

## Notes

- La pesée réelle (total + par essieu si possible) est le point zéro de
  `20-conception/suivi-poids.md` — à faire avant tout aménagement.
```

- [ ] **Step 2: Écrire `00-vehicule/etat-initial.md`**

```markdown
# État initial (après vidage)

Inventaire au démarrage du projet — 2026-07.

## Ce qui a été déposé

- Sièges passagers d'origine : _préciser combien, conservés/vendus ?_

## Ce qui reste à bord

- _à inventorier : poste de conduite, trappes, gaines, câblages,
  chauffage d'origine, éclairage, portes/issues de secours…_

## Points de vigilance relevés

- _corrosion, étanchéité (joints de baies, lanterneaux), plancher…_

Photos de départ : `photos/` (compressées, datées).
```

- [ ] **Step 3: Écrire `10-reglementaire/parcours-vasp.md`**

```markdown
# Parcours VASP atelier ≤ 9 places

Objectif : carte grise genre **VASP**, carrosserie **atelier** (« ATEL »),
9 places assises max → conduite au permis C, sortie du régime transport
en commun.

## Étapes (à confirmer auprès de la DREAL)

1. **Pesée** du véhicule vidé (point zéro poids).
2. **Conception conforme d'abord** : ancrages sièges, installation
   électrique, gaz éventuel, issues, extincteurs — connaître les
   exigences AVANT de construire.
3. **Aménagement** documenté (photos, factures, schémas — ce repo).
4. **Dossier RTI** (réception à titre isolé) : notice descriptive,
   plans, attestations (élec si requis), certificat de carrossage le
   cas échéant.
5. Passage **DREAL** (ou UTAC selon région/cas) → procès-verbal RTI.
6. Préfecture / ANTS : nouvelle carte grise VASP ATEL.

## Questions ouvertes

- [ ] Liste exacte des pièces exigées par la DREAL locale ?
- [ ] Attestation électrique requise (Qualifelec / organisme) ?
- [ ] Exigences sur la douche (eaux grises) en VASP atelier ?
- [ ] Sièges : homologation R14/R17 des ancrages rapportés ?

Réponses et contacts → `contacts.md` ; état → `checklist-conformite.md`.
```

- [ ] **Step 4: Écrire `10-reglementaire/checklist-conformite.md`**

```markdown
# Checklist conformité VASP atelier

À valider au fil du chantier — chaque ligne cochée cite sa source
(échange DREAL, texte, contrôleur).

## Masses
- [ ] PTAC respecté (marge ≥ 10 %) — cf. `../20-conception/suivi-poids.md`
- [ ] Masses par essieu respectées

## Places assises
- [ ] ≤ 9 places (conducteur inclus)
- [ ] Sièges et ancrages homologués, ceintures

## Électricité
- [ ] Circuit cellule séparé du circuit véhicule
- [ ] Protections (fusibles/disjoncteurs) dimensionnées et documentées
- [ ] Coupe-batterie cellule accessible

## Incendie / issues
- [ ] Extincteur(s) fixé(s) et accessible(s)
- [ ] Issues de secours conservées et dégagées
- [ ] Détecteur de fumée / CO

## Machines (spécifique atelier)
- [ ] Arrimage machines conforme en roulage (cf. `../60-machines/fixations.md`)
- [ ] Extraction fumées laser vers l'extérieur
```

- [ ] **Step 5: Écrire `10-reglementaire/contacts.md`**

```markdown
# Contacts réglementaires

| Qui | Rôle | Contact | Dernier échange |
|-----|------|---------|-----------------|
| DREAL _région à préciser_ | RTI / réception VASP | _à trouver_ | — |
| Centre de pesée poids lourds | Pesée point zéro | _à trouver_ | — |
| Contrôleur technique PL | CT pendant travaux | _à trouver_ | — |

Journal des échanges (mail/tél) : noter date, interlocuteur, réponse.
```

- [ ] **Step 6: Écrire `20-conception/implantation.md`**

```markdown
# Implantation / zoning

Contraintes d'entrée :

- 9 places assises (conducteur inclus) — position à définir (avant ?).
- 1 cabine de douche (proche réservoirs → minimiser les longueurs d'eau).
- Zone électronique/proto : établi, lumière, assis.
- Zone fab numérique : imprimantes 3D, laser (extraction vers baie ou
  lanterneau dédié), petite CNC (poussières → zone séparable).
- Circulation : accès à tout en roulage arrêté, issues dégagées.
- Répartition des masses : lourd (batteries, eau, machines) centré et
  bas, équilibré gauche/droite — voir `suivi-poids.md`.

## Plan

_Relevé coté de l'intérieur vidé à faire, puis plan (papier scanné ou
CAD) déposé ici._

## Versions de zoning

| Version | Date | Description | Verdict |
|---------|------|-------------|---------|
| v0 | _—_ | _premier jet_ | _—_ |
```

- [ ] **Step 7: Écrire `20-conception/suivi-poids.md`**

```markdown
# Suivi de poids — LE document critique du VASP

Règle (cf. CLAUDE.md) : tout ajout > 5 kg s'inscrit ici.

## Point zéro

| Donnée | Valeur | Source |
|--------|--------|--------|
| PTAC | _à relever (CG F.2)_ | carte grise |
| PV pesé à vide | _pesée à faire_ | ticket de pesée |
| Budget masse aménagement | PTAC − PV − marge 10 % PTAC | calcul |

## Registre des masses

| Date | Poste | Domaine | Masse (kg) | Position (av/ar, G/D) | Cumul (kg) |
|------|-------|---------|-----------:|----------------------|-----------:|
| — | — | — | — | — | 0 |

## Estimations à venir (avant achat)

| Poste | Estimation (kg) |
|-------|----------------:|
| Isolation + habillage | _—_ |
| Parc batteries | _—_ |
| Eau (pleins) | 1 kg/L × volume |
| Machines (cf. `../60-machines/inventaire.md`) | _—_ |
| Mobilier + établis | _—_ |
| 9 sièges + ancrages | _—_ |
```

- [ ] **Step 8: Créer le dossier photos et committer**

Run: `cd /Users/electron/Documents/BUS && mkdir -p 00-vehicule/photos && touch 00-vehicule/photos/.gitkeep && git add 00-vehicule 10-reglementaire 20-conception && git commit -m "docs: seed vehicle, regulatory, design domains"`
Expected: commit avec 8 fichiers créés.

---

### Task 3: Domaines 30-energie-elec (+ KiCad), 40-fluides

**Files:**
- Create: `30-energie-elec/bilan-puissance.md`
- Create: `30-energie-elec/architecture.md`
- Create: `30-energie-elec/kicad/bus-elec/bus-elec.kicad_pro`
- Create: `30-energie-elec/kicad/bus-elec/bus-elec.kicad_sch`
- Create: `40-fluides/eau.md`
- Create: `40-fluides/chauffage.md`
- Create: `40-fluides/ventilation.md`

**Interfaces:**
- Consumes: `20-conception/suivi-poids.md` (Task 2) — les masses batteries/eau y sont reportées.
- Produces: projet KiCad `30-energie-elec/kicad/bus-elec/` (schémas de distribution à venir).

- [ ] **Step 1: Écrire `30-energie-elec/bilan-puissance.md`**

```markdown
# Bilan de puissance

Les machines de fab numérique dimensionnent le système — les remplir en
premier. Puissances à relever sur plaques/manuels, usage réaliste.

## Consommateurs 230 V

| Équipement | P max (W) | P moyenne (W) | h/jour type | Wh/jour |
|------------|----------:|--------------:|------------:|--------:|
| Découpe laser | _—_ | _—_ | _—_ | _—_ |
| Imprimante(s) 3D | _—_ | _—_ | _—_ | _—_ |
| Petite CNC | _—_ | _—_ | _—_ | _—_ |
| Stations de soudage | _—_ | _—_ | _—_ | _—_ |
| PC / écrans | _—_ | _—_ | _—_ | _—_ |
| **Total** | | | | _—_ |

## Consommateurs basse tension (12/48 V)

| Équipement | P (W) | h/jour | Wh/jour |
|------------|------:|-------:|--------:|
| Éclairage LED | _—_ | _—_ | _—_ |
| Ventilation / extraction | _—_ | _—_ | _—_ |
| Pompe à eau (douche) | _—_ | _—_ | _—_ |
| Chauffage (électronique de commande) | _—_ | _—_ | _—_ |
| **Total** | | | _—_ |

## Scénarios

- **Autonome** (batterie + solaire) : dimensionne parc + PV.
- **Raccordé** (P17/16 A sur site) : la batterie ne couvre que l'appoint.
- Arbitrage documenté dans `architecture.md` + `DECISIONS.md`.
```

- [ ] **Step 2: Écrire `30-energie-elec/architecture.md`**

```markdown
# Architecture électrique (draft)

Découpage prévu — chaque bloc aura son schéma KiCad (`kicad/bus-elec/`) :

1. **Entrée secteur** : prise extérieure P17, disjoncteur d'entrée,
   inverseur de source (secteur / convertisseur).
2. **Parc batterie cellule** (chimie et tension bus DC à décider :
   12 V vs 48 V — 48 V favorable vu les puissances atelier).
3. **Charge** : chargeur secteur + MPPT solaire (+ éventuel DC-DC depuis
   l'alternateur, isolé du circuit véhicule).
4. **Conversion** : convertisseur/chargeur 230 V (dimensionné par le
   bilan de puissance, pics laser/CNC compris).
5. **Distribution BT** : tableau fusibles, coupe-batterie, bus barre.
6. **Distribution 230 V** : tableau avec différentiel 30 mA + disjoncteurs
   par zone (établi élec / machines / douche-zones humides).
7. **Monitoring** : shunt + BMS, affichage (SOC, courants) — terrain de
   jeu maison (cf. KXKM Parallelator).

Règles VASP : circuit cellule séparé du véhicule, protections
documentées, coupe-batterie accessible (cf. `../10-reglementaire/`).

Chaque choix (chimie, tension, marques) → `DECISIONS.md` + masses →
`../20-conception/suivi-poids.md`.
```

- [ ] **Step 3: Créer le squelette KiCad**

Créer `30-energie-elec/kicad/bus-elec/bus-elec.kicad_pro` :

```json
{
  "meta": {
    "filename": "bus-elec.kicad_pro",
    "version": 3
  },
  "sheets": [
    [
      "e63e39d7-6ac0-4ffd-8aa3-1841a4541b55",
      "Root"
    ]
  ]
}
```

Créer `30-energie-elec/kicad/bus-elec/bus-elec.kicad_sch` :

```
(kicad_sch
  (version 20250114)
  (generator "eeschema")
  (generator_version "9.0")
  (uuid "e63e39d7-6ac0-4ffd-8aa3-1841a4541b55")
  (paper "A3")
  (title_block
    (title "Bus Axer - distribution electrique cellule")
    (company "L'Electron Rare")
    (comment 1 "Draft - architecture voir architecture.md")
  )
)
```

- [ ] **Step 4: Écrire `40-fluides/eau.md`**

```markdown
# Eau — douche

Un seul point d'eau (cabine de douche) → circuit simple.

| Élément | Choix | Masse pleine | Statut |
|---------|-------|-------------:|--------|
| Réservoir eau propre | _volume à décider (douche seule : 80–120 L ?)_ | 1 kg/L | à décider |
| Réservoir eaux grises | ≥ volume utile douche | idem | à décider |
| Pompe + accumulateur | _—_ | — | à décider |
| Chauffe-eau | _électrique ? échangeur chauffage ?_ | — | à décider |
| Antigel / vidange | vannes point bas | — | à prévoir |

Questions réglementaires (eaux grises en VASP atelier) →
`../10-reglementaire/parcours-vasp.md`. Masses → suivi-poids.
```

- [ ] **Step 5: Écrire `40-fluides/chauffage.md`**

```markdown
# Chauffage

Besoin : hors-gel permanent (machines, électronique, eau) + confort en
séance de travail. Options à instruire :

| Option | + | − |
|--------|---|---|
| Air pulsé gasoil (type Airtronic/chinois) | autonome, réservoir véhicule | bruit, conso élec au démarrage |
| Poêle (bois/pellet) | ambiance, hors réseau | homologation VASP délicate, place |
| Électrique (secteur uniquement) | simple, propre | inutilisable en autonome |

Piste probable : gasoil pour la base + appoint électrique si raccordé.
Décision → `DECISIONS.md`, conso → bilan-puissance, masse → suivi-poids.
```

- [ ] **Step 6: Écrire `40-fluides/ventilation.md`**

```markdown
# Ventilation / extraction — sécurité prioritaire

## Extraction process (obligatoire)

- **Laser** : extraction dédiée vers l'extérieur (fumées toxiques),
  gaine rigide, filtration éventuelle, asservie à la machine.
- **Impression 3D** : caisson ventilé ou extraction (UFP/COV).
- **CNC / poussières** : aspiration copeaux localisée, zone séparable.

## Renouvellement d'air général

- VMC ou lanterneau extracteur + entrées d'air basses.
- Douche : extraction humidité.

## Points d'attention

- Percements carrosserie = points d'étanchéité (à tracer dans le
  journal de chantier avec photos).
- Débits et conso élec → `../30-energie-elec/bilan-puissance.md`.
```

- [ ] **Step 7: Committer**

Run: `cd /Users/electron/Documents/BUS && git add 30-energie-elec 40-fluides && git commit -m "docs: seed energy and fluids domains"`
Expected: commit avec 7 fichiers.

---

### Task 4: Domaines 50-amenagement, 60-machines, 70-chantier, 80-budget

**Files:**
- Create: `50-amenagement/isolation.md`
- Create: `50-amenagement/mobilier.md`
- Create: `50-amenagement/sieges.md`
- Create: `60-machines/inventaire.md`
- Create: `60-machines/fixations.md`
- Create: `70-chantier/journal/2026-07-09-lancement-projet.md`
- Create: `70-chantier/photos/.gitkeep`
- Create: `80-budget/budget-previsionnel.md`
- Create: `80-budget/depenses.csv`
- Create: `80-budget/devis/.gitkeep`

**Interfaces:**
- Consumes: `suivi-poids.md` (Task 2), `bilan-puissance.md` (Task 3).
- Produces: `70-chantier/journal/` — source de contenu du blog (Task 6) ; `80-budget/depenses.csv` avec l'en-tête exact `date,domaine,fournisseur,description,montant_eur,facture`.

- [ ] **Step 1: Écrire `50-amenagement/isolation.md`**

```markdown
# Isolation

Objectif : atelier utilisable été/hiver, condensation maîtrisée
(électronique + machines + douche = humidité).

| Zone | Matériau envisagé | Épaisseur | Statut |
|------|-------------------|-----------|--------|
| Parois | _laine de bois ? liège ? Armaflex ?_ | _—_ | à décider |
| Plafond | _—_ | _—_ | à décider |
| Plancher | _—_ | _—_ | à décider |
| Baies (surface vitrée énorme sur un Axer) | _conserver ? obturer ? survitrage ?_ | _—_ | à décider |

Points durs : ponts thermiques structure, pare-vapeur (douche !),
masse totale → suivi-poids. Traitement anticorrosion avant pose.
```

- [ ] **Step 2: Écrire `50-amenagement/mobilier.md`**

```markdown
# Mobilier

Principes : léger (poids !), modulaire, tout arrimé en roulage.

| Meuble | Zone | Masse est. | Statut |
|--------|------|-----------:|--------|
| Établi électronique | zone proto | _—_ | à concevoir |
| Rangement composants (tiroirs) | zone proto | _—_ | à concevoir |
| Support machines | zone fab | _—_ | à concevoir |
| Vestiaire / rangement EPI | entrée | _—_ | à concevoir |

Matériaux envisagés : contreplaqué peuplier/bouleau, profilé alu
(2020/3030 — cohérent avec l'outillage maison).
```

- [ ] **Step 3: Écrire `50-amenagement/sieges.md`**

```markdown
# 9 places assises homologuées

Point réglementaire majeur (cf. `../10-reglementaire/`).

- Conducteur inclus dans les 9.
- Options : conserver des sièges d'origine (ancrages existants =
  simplicité) vs sièges rapportés (ancrages à faire homologuer, R14).
- Ceintures obligatoires selon configuration.
- Position dans le zoning : `../20-conception/implantation.md`.

| # | Siège | Origine/rapporté | Ancrage | Ceinture | Statut |
|---|-------|------------------|---------|----------|--------|
| 1 (conducteur) | d'origine | origine | origine | origine | OK |
| 2–9 | _—_ | _—_ | _—_ | _—_ | à décider |
```

- [ ] **Step 4: Écrire `60-machines/inventaire.md`**

```markdown
# Parc machines

Chaque machine : masse (→ suivi-poids), puissance (→ bilan-puissance),
emplacement (→ implantation), arrimage (→ fixations.md).

| Machine | Masse (kg) | P max (W) | Emplacement prévu | Extraction | Statut |
|---------|-----------:|----------:|-------------------|------------|--------|
| Découpe laser | _—_ | _—_ | _—_ | obligatoire | à définir |
| Imprimante 3D #1 | _—_ | _—_ | _—_ | caisson | à définir |
| Petite CNC | _—_ | _—_ | _—_ | aspiration | à définir |
| Établi élec (stations, alim, oscillo) | _—_ | _—_ | zone proto | — | à définir |
```

- [ ] **Step 5: Écrire `60-machines/fixations.md`**

```markdown
# Arrimage en roulage

Exigence sécurité + conformité VASP : rien ne bouge, freinage d'urgence
compris (ordre de grandeur : retenue ≥ 0,8 g vers l'avant).

Principes :
- Machines lourdes : fixation traversante sur structure plancher
  (pas sur le seul habillage), platines réparties.
- Petit matériel : bacs fermés, sangles, tiroirs verrouillés.
- Check-list « départ » à afficher dans le bus (à rédiger ici quand
  l'aménagement se précise).
```

- [ ] **Step 6: Écrire le premier journal de chantier `70-chantier/journal/2026-07-09-lancement-projet.md`**

```markdown
# 2026-07-09 — Lancement du projet

Création du workspace : structure documentaire, roadmap 5 ans, registre
de décisions, blog de chantier (https://bus.saillant.cc).

État du bus : acquis, intérieur vidé. Prochaines actions concrètes :

1. Pesée du bus vidé (point zéro du suivi de poids).
2. Relevé coté de l'intérieur.
3. Premier contact DREAL sur le parcours VASP atelier ≤ 9 places.
```

- [ ] **Step 7: Écrire `80-budget/budget-previsionnel.md`**

```markdown
# Budget prévisionnel (par domaine)

Horizon 5 ans, à affiner à mesure que la conception avance. Les montants
réels vont dans `depenses.csv`.

| Domaine | Enveloppe estimée (€) | Notes |
|---------|----------------------:|-------|
| Réglementaire (pesée, RTI, CT) | _—_ | |
| Isolation + habillage | _—_ | |
| Énergie/élec (batteries, solaire, convertisseur, tableau) | _—_ | poste lourd |
| Fluides (eau, chauffage, ventilation) | _—_ | |
| Mobilier / aménagement | _—_ | |
| Sièges + ancrages | _—_ | |
| Machines (si achats dédiés) | _—_ | |
| Imprévus (15 %) | _—_ | |
| **Total** | _—_ | |
```

- [ ] **Step 8: Créer `80-budget/depenses.csv`**

```csv
date,domaine,fournisseur,description,montant_eur,facture
```

- [ ] **Step 9: Créer les dossiers et committer**

Run: `cd /Users/electron/Documents/BUS && mkdir -p 70-chantier/photos 80-budget/devis && touch 70-chantier/photos/.gitkeep 80-budget/devis/.gitkeep && git add 50-amenagement 60-machines 70-chantier 80-budget && git commit -m "docs: seed fitout, machines, log, budget domains"`
Expected: commit avec 10 fichiers.

---

### Task 5: Remote Gitea `electron-rare/bus-axer` + push

**Files:**
- Modify: `.git/config` (ajout remote, via commande git)

**Interfaces:**
- Consumes: token Gitea dans `~/.git-credentials` (helper `store` global déjà configuré).
- Produces: remote `origin` = `https://electron@git.saillant.cc/electron-rare/bus-axer.git`, branche `main` poussée et trackée.

- [ ] **Step 1: Extraire le token et créer le repo via l'API Gitea**

```bash
TOKEN=$(grep 'git.saillant.cc' ~/.git-credentials | head -1 | sed -E 's#https://[^:]+:([^@]+)@.*#\1#')
curl -sf -X POST "https://git.saillant.cc/api/v1/orgs/electron-rare/repos" \
  -H "Authorization: token $TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name":"bus-axer","description":"Irisbus Axer - atelier mobile (VASP, blog bus.saillant.cc)","private":false}' | head -c 300
```

Expected: JSON avec `"full_name":"electron-rare/bus-axer"`. Si HTTP 409, le repo existe déjà — vérifier avec `curl -sf -H "Authorization: token $TOKEN" https://git.saillant.cc/api/v1/repos/electron-rare/bus-axer` qu'il est vide avant de continuer ; s'il n'est pas vide, STOP et demander à l'utilisateur.

- [ ] **Step 2: Ajouter le remote et pousser**

```bash
cd /Users/electron/Documents/BUS
git remote add origin git@git.saillant.cc:electron-rare/bus-axer.git
git push -u origin main
```

Expected: push accepté (SSH :2222 réparé 2026-07-09, alias `git.saillant.cc` → Tower). Si l'auth SSH échoue malgré tout, fallback : `git remote set-url origin https://electron@git.saillant.cc/electron-rare/bus-axer.git` puis re-push.

- [ ] **Step 3: Mettre à jour la section Git de `CLAUDE.md`**

Remplacer dans `CLAUDE.md` (racine du repo) la section `## Git` par :

```markdown
## Git

- Remote : `git@git.saillant.cc:electron-rare/bus-axer.git` (SSH :2222,
  forge Gitea sur Tower). Fallback HTTPS + token :
  `https://electron@git.saillant.cc/electron-rare/bus-axer.git`
  (garder le `electron@` — il échappe à la règle globale `insteadOf`).
```

Puis : `git add CLAUDE.md && git commit -m "docs: update remote URL to repaired SSH"`

- [ ] **Step 4: Vérifier**

Run: `git ls-remote origin main && git push`
Expected: une ligne avec le SHA du dernier commit local (`git rev-parse main` identique) après le push final.

---

### Task 6: Blog Hugo + thème terminal-bus vendored

**Files:**
- Create: `blog/hugo.toml`
- Create: `blog/themes/terminal-bus/theme.toml`
- Create: `blog/themes/terminal-bus/layouts/baseof.html`
- Create: `blog/themes/terminal-bus/layouts/home.html`
- Create: `blog/themes/terminal-bus/layouts/page.html`
- Create: `blog/themes/terminal-bus/layouts/section.html`
- Create: `blog/themes/terminal-bus/static/css/terminal.css`
- Create: `blog/content/posts/2026-07-09-le-projet.md`
- Create: `blog/content/a-propos.md`

**Interfaces:**
- Consumes: matière du journal `70-chantier/journal/` (Task 4).
- Produces: site buildable par `hugo --source blog` → `blog/public/` (consommé par `deploy.sh`, Task 8). `blog/public/` et `blog/resources/` sont déjà dans `.gitignore`.

- [ ] **Step 1: Vérifier/installer Hugo**

Run: `command -v hugo || brew install hugo; hugo version`
Expected: version Hugo ≥ 0.146 (layouts « new style » : `layouts/baseof.html` sans sous-dossier `_default`). Si la version installée est plus ancienne, placer les layouts dans `blog/themes/terminal-bus/layouts/_default/` avec les noms classiques (`baseof.html`, `single.html`, `list.html`, `index.html` à la racine de `layouts/`).

- [ ] **Step 2: Écrire `blog/hugo.toml`**

```toml
baseURL = "https://bus.saillant.cc/"
languageCode = "fr-fr"
title = "bus.saillant.cc"
theme = "terminal-bus"
timeZone = "Europe/Paris"

[params]
  description = "Chantier d'un Irisbus Axer transformé en atelier/labo mobile — électronique, fab numérique, VASP."
  prompt = "electron@bus"

[permalinks]
  posts = "/:year/:month/:slug/"

[markup.goldmark.renderer]
  unsafe = true
```

- [ ] **Step 3: Écrire `blog/themes/terminal-bus/theme.toml`**

```toml
name = "terminal-bus"
license = "MIT"
description = "Thème terminal/hackerspace minimal, vendored, zéro dépendance."
min_version = "0.146.0"
```

- [ ] **Step 4: Écrire `blog/themes/terminal-bus/layouts/baseof.html`**

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ site.Language.LanguageCode }}">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>{{ if not .IsHome }}{{ .Title }} — {{ end }}{{ site.Title }}</title>
<meta name="description" content="{{ with .Description }}{{ . }}{{ else }}{{ site.Params.description }}{{ end }}">
<link rel="stylesheet" href="{{ "css/terminal.css" | relURL }}">
</head>
<body>
<header>
  <pre class="banner">
 ____  _   _ ____
| __ )| | | / ___|   bus.saillant.cc
|  _ \| | | \___ \   Irisbus Axer -&gt; atelier mobile
| |_) | |_| |___) |  electronique . fab numerique . VASP
|____/ \___/|____/
</pre>
  <nav>
    <span class="prompt">{{ site.Params.prompt }}:~$</span>
    <a href="{{ "/" | relURL }}">ls posts/</a>
    <a href="{{ "/a-propos/" | relURL }}">cat a-propos.md</a>
  </nav>
</header>
<main>
{{ block "main" . }}{{ end }}
</main>
<footer>
  <span class="prompt">{{ site.Params.prompt }}:~$</span> uptime
  — chantier démarré en 2026, horizon 5 ans. Généré par Hugo.
</footer>
</body>
</html>
```

- [ ] **Step 5: Écrire `blog/themes/terminal-bus/layouts/home.html`**

```html
{{ define "main" }}
<p class="intro">{{ site.Params.description }}</p>
<h2><span class="prompt">$</span> ls -lt posts/</h2>
<ul class="post-list">
  {{ range where site.RegularPages "Section" "posts" }}
  <li>
    <span class="date">{{ .Date.Format "2006-01-02" }}</span>
    <a href="{{ .RelPermalink }}">{{ .Title }}</a>
  </li>
  {{ end }}
</ul>
{{ end }}
```

- [ ] **Step 6: Écrire `blog/themes/terminal-bus/layouts/page.html`**

```html
{{ define "main" }}
<article>
  <h1><span class="prompt">$</span> cat {{ path.Base .File.Path }}</h1>
  {{ with .Date }}<p class="date"># {{ .Format "2006-01-02" }}</p>{{ end }}
  {{ .Content }}
</article>
{{ end }}
```

- [ ] **Step 7: Écrire `blog/themes/terminal-bus/layouts/section.html`**

```html
{{ define "main" }}
<h1><span class="prompt">$</span> ls {{ .Section }}/</h1>
<ul class="post-list">
  {{ range .Pages }}
  <li>
    <span class="date">{{ .Date.Format "2006-01-02" }}</span>
    <a href="{{ .RelPermalink }}">{{ .Title }}</a>
  </li>
  {{ end }}
</ul>
{{ end }}
```

- [ ] **Step 8: Écrire `blog/themes/terminal-bus/static/css/terminal.css`**

```css
:root {
  --bg: #0d1117;
  --fg: #c9d1d9;
  --green: #3fb950;
  --amber: #d29922;
  --dim: #8b949e;
  --border: #30363d;
}
* { box-sizing: border-box; }
body {
  background: var(--bg);
  color: var(--fg);
  font-family: "JetBrains Mono", "Fira Code", ui-monospace, "SF Mono",
    Menlo, monospace;
  font-size: 15px;
  line-height: 1.6;
  max-width: 80ch;
  margin: 0 auto;
  padding: 1.5rem 1rem 4rem;
}
.banner { color: var(--green); font-size: 12px; line-height: 1.2;
  overflow-x: auto; }
.prompt { color: var(--green); font-weight: bold; }
nav a, footer a { margin-right: 1.5ch; }
a { color: var(--amber); text-decoration: none; }
a:hover { text-decoration: underline; background: var(--amber);
  color: var(--bg); }
h1, h2, h3 { color: var(--green); font-size: 1.1em; margin-top: 2em; }
h1 { font-size: 1.25em; }
.date { color: var(--dim); margin-right: 2ch; }
.post-list { list-style: none; padding: 0; }
.post-list li { padding: 0.2em 0; }
img { max-width: 100%; border: 1px solid var(--border); }
pre, code { background: #161b22; }
pre { padding: 1em; overflow-x: auto; border: 1px solid var(--border); }
code { padding: 0.1em 0.4ch; }
pre code { padding: 0; }
blockquote { border-left: 3px solid var(--green); margin-left: 0;
  padding-left: 1.5ch; color: var(--dim); }
table { border-collapse: collapse; width: 100%; }
th, td { border: 1px solid var(--border); padding: 0.3em 1ch;
  text-align: left; }
hr { border: 0; border-top: 1px dashed var(--border); }
footer { margin-top: 4rem; color: var(--dim); font-size: 0.85em; }
```

- [ ] **Step 9: Écrire le premier billet `blog/content/posts/2026-07-09-le-projet.md`**

```markdown
---
title: "Le projet : un Irisbus Axer devient atelier mobile"
date: 2026-07-09
slug: "le-projet"
---

Un bus. Un vrai, un Irisbus Axer, déjà vidé de ses sièges. Destination :
**atelier / labo mobile** — électronique et prototypage d'un côté,
fabrication numérique de l'autre (imprimantes 3D, découpe laser, petite
CNC). Plus une cabine de douche et 9 places assises, parce qu'un atelier
qui ne peut pas emmener son équipe ne sert à rien.

Côté paperasse, l'objectif est une reclassification **VASP atelier
≤ 9 places** : conduite au permis C, sortie du régime transport en
commun. Ça impose de penser réglementaire *avant* de visser quoi que ce
soit — ancrages de sièges, circuit électrique séparé, suivi de poids par
essieu tenu depuis le premier jour.

L'horizon est assumé : **5 ans**. Année 1 : conception, pesée, isolation.
Ensuite l'énergie, les fluides, l'aménagement, les machines, et le
passage DREAL en bout de course.

Ce blog racontera le chantier — les plans, les ratés, les pesées, les
schémas. Tout le projet est versionné dans un dépôt git, y compris ce
billet.

Prochaine étape : peser le bus vide. Point zéro.
```

- [ ] **Step 10: Écrire `blog/content/a-propos.md`**

```markdown
---
title: "À propos"
slug: "a-propos"
---

Chantier de transformation d'un Irisbus Axer en atelier/labo mobile,
mené par L'Electron Rare. Électronique, fabrication numérique, une
douche, 9 places, et un objectif VASP au bout de 5 ans.

Contact : clement@saillant.cc
```

- [ ] **Step 11: Builder et vérifier**

Run: `cd /Users/electron/Documents/BUS && hugo --source blog --minify && ls blog/public/index.html blog/public/2026/07/le-projet/index.html`
Expected: build sans erreur, les deux fichiers HTML existent. Ouvrir un aperçu local si souhaité : `hugo server --source blog` → http://localhost:1313.

- [ ] **Step 12: Committer**

Run: `cd /Users/electron/Documents/BUS && git add blog && git commit -m "feat: add Hugo blog with terminal-bus theme"`
Expected: commit créé, `blog/public/` absent du commit (gitignoré).

---

### Task 7: Hébergement Tower + route bus.saillant.cc

**Files:**
- Create (sur Tower): `/home/clems/bus-blog/public/` (répertoire servi)
- Modify (selon investigation) : ingress cloudflared **ou** config Traefik edge sur electron-server

**Interfaces:**
- Consumes: `blog/public/` buildé (Task 6).
- Produces: nginx `bus-blog` sur Tower `:8090` servant `/home/clems/bus-blog/public`, atteignable depuis electron-server ; `https://bus.saillant.cc` publique.

- [ ] **Step 1: Investiguer l'infra de routage `*.saillant.cc`**

Prior connu (MAJ 2026-07-09) : `git.saillant.cc` passe par **tunnel CF sur electron-server → Traefik ES** (fichier dynamique `dynamic/git-cutover.yml` dans `/home/electron/edge/`) → backend Tower. Le chemin probable pour `bus.saillant.cc` est donc : entrée DNS/ingress CF → Traefik ES → fichier dynamique `dynamic/bus-blog.yml` → Tower `:8090`.

```bash
# Mémoires de référence (routage actuel, tunnel cloudflared, état edge)
ls ~/.claude/projects/-Users-electron/memory/ | grep -Ei 'cloudflared|git_saillant|gitea_migrated'
cat ~/.claude/projects/-Users-electron/memory/reference_cloudflared_tunnel_saillant.md
# État réel sur electron-server (Traefik edge + cloudflared ?)
ssh electron@100.78.191.52 'docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Ports}}" | grep -Ei "traefik|cloudflared" ; ls /home/electron/edge/ /home/electron/edge/dynamic/ 2>/dev/null ; cat /home/electron/edge/dynamic/git-cutover.yml 2>/dev/null'
```

Expected: confirmer le chemin réel (tunnel CF → Traefik ES → Tower) et récupérer le pattern exact du routeur `git.saillant.cc` (`git-cutover.yml`) à répliquer. Noter le mécanisme retenu dans `DECISIONS.md` (entrée « Exposition bus.saillant.cc »).

- [ ] **Step 2: Vérifier Docker et le port 8090 sur Tower**

```bash
ssh clems@192.168.0.120 'docker --version && (ss -tlnp | grep -w 8090 || echo PORT_8090_LIBRE)'
```

Expected: Docker présent, `PORT_8090_LIBRE`. Si le port est pris, choisir 8091+ et reporter le choix partout (nginx, route, deploy.sh, CLAUDE.md).

- [ ] **Step 3: Lancer nginx statique sur Tower (image pinnée par digest)**

```bash
ssh clems@192.168.0.120 '
  mkdir -p /home/clems/bus-blog/public &&
  docker pull nginx:1.27-alpine &&
  DIGEST=$(docker inspect --format "{{index .RepoDigests 0}}" nginx:1.27-alpine) &&
  echo "Digest: $DIGEST" &&
  docker run -d --name bus-blog --restart unless-stopped \
    -p 8090:80 \
    -v /home/clems/bus-blog/public:/usr/share/nginx/html:ro \
    "$DIGEST"
'
```

Expected: container `bus-blog` démarré. Consigner le digest dans `DECISIONS.md` (traçabilité supply-chain).

- [ ] **Step 4: Smoke test local Tower**

```bash
ssh clems@192.168.0.120 'echo "<h1>bus-blog ok</h1>" > /home/clems/bus-blog/public/index.html && curl -s http://localhost:8090/ | head -1'
```

Expected: `<h1>bus-blog ok</h1>`. Vérifier aussi depuis electron-server (chemin qu'empruntera la route) : `ssh electron@100.78.191.52 'curl -s http://100.78.6.122:8090/ | head -1'`.

- [ ] **Step 5: Ajouter la route publique `bus.saillant.cc` (branche selon Step 1)**

**Branche A — cloudflared** : suivre `reference_cloudflared_tunnel_saillant.md` — ajouter au tunnel `2c6b04a3…` une règle ingress `bus.saillant.cc → http://100.78.6.122:8090` via l'API CF (endpoint `cfd_tunnel/<id>/configurations`, PUT du tableau ingress complet avec la nouvelle entrée AVANT le catch-all 404) + créer le DNS CNAME `bus` → `<tunnel-id>.cfargotunnel.com` (proxied).

**Branche B — Traefik edge** : sur electron-server, ajouter au compose `/home/electron/edge/docker-compose.yml` (ou à sa config dynamique si un dossier `dynamic/` existe) un routeur+service :

```yaml
# fragment config dynamique Traefik (fichier ou labels selon l'existant)
http:
  routers:
    bus-blog:
      rule: "Host(`bus.saillant.cc`)"
      entryPoints: ["websecure"]
      tls:
        certResolver: letsencrypt
      service: bus-blog
  services:
    bus-blog:
      loadBalancer:
        servers:
          - url: "http://100.78.6.122:8090"
```

puis créer l'enregistrement DNS `bus.saillant.cc` → même cible que `git.saillant.cc` (A/CNAME identique), et recharger Traefik (`docker compose -f /home/electron/edge/docker-compose.yml up -d`). **Adapter le fragment à la structure réellement trouvée** (resolver name, entrypoint) en copiant le pattern du routeur `git.saillant.cc` existant.

- [ ] **Step 6: Vérifier la route publique**

Run: `curl -sI https://bus.saillant.cc/ | head -5`
Expected: `HTTP/2 200` avec le contenu du smoke test. La propagation DNS peut prendre quelques minutes — réessayer avant de conclure à un échec.

---

### Task 8: deploy.sh + premier déploiement end-to-end

**Files:**
- Create: `blog/deploy.sh` (exécutable)

**Interfaces:**
- Consumes: site Hugo (Task 6), nginx Tower + route (Task 7).
- Produces: commande unique de publication `blog/deploy.sh`.

- [ ] **Step 1: Écrire `blog/deploy.sh`**

```bash
#!/usr/bin/env bash
# Publish the blog to Tower (nginx :8090 -> https://bus.saillant.cc)
set -euo pipefail
cd "$(dirname "$0")"

TOWER="clems@192.168.0.120"
DEST="/home/clems/bus-blog/public/"

echo "==> hugo build"
hugo --minify --cleanDestinationDir

echo "==> rsync to $TOWER:$DEST"
rsync -az --delete public/ "$TOWER:$DEST"

echo "==> smoke test"
curl -sfI https://bus.saillant.cc/ >/dev/null \
  && echo "OK: https://bus.saillant.cc" \
  || { echo "WARN: public URL not reachable (DNS/route?)"; exit 1; }
```

- [ ] **Step 2: Rendre exécutable et déployer**

Run: `chmod +x /Users/electron/Documents/BUS/blog/deploy.sh && /Users/electron/Documents/BUS/blog/deploy.sh`
Expected: build OK, rsync OK, `OK: https://bus.saillant.cc`.

- [ ] **Step 3: Vérifier le contenu publié**

Run: `curl -s https://bus.saillant.cc/ | grep -o "le-projet" | head -1 && curl -sI https://bus.saillant.cc/css/terminal.css | head -1`
Expected: `le-projet` trouvé sur la home, CSS servi en 200.

- [ ] **Step 4: Committer et pousser**

```bash
cd /Users/electron/Documents/BUS
git add blog/deploy.sh
git commit -m "feat: add blog deploy script"
git push
```

Expected: push OK sur `electron-rare/bus-axer`.

- [ ] **Step 5: Mettre à jour DECISIONS.md avec les choix d'infra réels**

Ajouter en haut de `DECISIONS.md` une entrée « 2026-07-09 — Exposition bus.saillant.cc » documentant : mécanisme retenu (cloudflared ou Traefik), port Tower réel, digest nginx pinné. Puis :

```bash
git add DECISIONS.md && git commit -m "docs: record blog infra decisions" && git push
```

Expected: push OK.
