# Établi Tiroclass — fiche technique et arrimage

Photo de l'exemplaire réel (en service au poste électronique) : [`photos/etabli-electronique-poste-soudure.jpg`](photos/etabli-electronique-poste-soudure.jpg)
Photo d'exemple du même type (annonce, pour référence) : [`photos/etabli-tiroclass-exemple.jpg`](photos/etabli-tiroclass-exemple.jpg)

## Résumé

L'établi est une pièce de mobilier industriel **Tiro-Clas** (Valréas, Vaucluse,
1948/1952–2015, liquidée), reconnaissable au style « caisson tôle = pied
porteur ». Aucune doc technique constructeur n'est en ligne (marque disparue) ;
les chiffres ci-dessous sont **estimés par comparaison** avec des gammes
contemporaines documentées (SORI, Lista, Bott). Poids total **estimé à vide
150–220 kg** (plateau+rehausse 60–90 kg, caisson 5T 35–55 kg, caisson 7T
45–65 kg) — **à vérifier impérativement par pesée réelle**, y compris le
contenu des tiroirs qui peut peser bien plus que le meuble lui-même. Les
caissons semblent démontables du plateau (assemblage boulonné visible),
ce qui permet un transport en plusieurs colis plus légers. Point noir
sécurité : **pas de serrure centralisée visible sur les tiroirs** → à
équiper avant tout roulage.

## Lecture de la photo

`photos/etabli-electronique-poste-soudure.jpg` — l'exemplaire réel, en service (microscope, stations de soudage, oscilloscope) ; `photos/etabli-tiroclass-exemple.jpg` — même type vu de 3/4 (photo d'annonce, référence)
(stockage), mur en parpaings en fond.

- **Plateau** : stratifié gris clair, chants plaqués bois (teinte
  chêne/hêtre roux), assez marqué/taché — traces d'usage industriel.
  Longueur estimée ~2 m (cohérent avec les références « 1500 » et « 2000 »
  du marché établi pro), profondeur ~750 mm.
- **Rehausse/structure** acier peint gris, montants verticaux allant du
  plateau à ~1,5–1,6 m de haut, traverse haute en bois (même essence/teinte
  que les chants du plateau) portant une **rampe de prises électriques
  intégrées** : au moins 4 prises rondes visibles (type P17/2P+T domestique
  ancien), câblage apparent descendant vers un **petit boîtier métallique
  ouvert fixé sur le montant gauche** (probablement ancien coffret
  fusibles/interrupteur de la rampe — à vérifier/désactiver avant
  réemploi électrique).
- **Boulonnerie visible** : têtes de boulon/poignées noires au centre du
  plateau et sur les axes de la rehausse → le plateau et la rehausse sont
  **assemblés par boulons démontables**, pas soudés. Un pied/montant
  central semble descendre entre les deux caissons jusqu'au sol — la
  rehausse a probablement son propre point d'appui au sol, indépendant
  des caissons.
- **Caisson gauche : 5 tiroirs**, façade avec longue poignée pleine
  largeur crème/beige (alu peint ou plastique), étiquette d'inventaire
  « **3** » collée en haut à gauche du caisson.
- **Caisson droit : 7 tiroirs**, même style de poignées, étiquette
  d'inventaire « **4** » en haut à droite.
- **Aucun logo « Tiroclass » lisible** sur cette photo (pas de plaque
  constructeur visible sous cet angle) — l'attribution à la marque
  repose sur la reconnaissance du design (caissons à tiroirs métalliques
  avec poignée pleine largeur + rampe de prises sur rehausse tubulaire),
  très caractéristique du mobilier d'atelier français des années
  1950–1980 (Tiro-Clas et ses concurrents directs SORI/Manutan-caisson
  utilisaient des codes visuels proches — sans plaque, une confirmation
  100 % certaine n'est pas possible depuis la photo seule).
- Le texte gravé visible en fond (« M.14.11 C.96167 » etc.) est un
  **marquage de fabrication des parpaings du mur**, sans rapport avec
  l'établi — à ne pas confondre avec une plaque produit.

## 1. La marque Tiroclass / Tiro-Clas

- **Fondation** : selon les sources, 1948 (article France Bleu/ICI,
  « 67 ans avant 2015 ») ou 1952 (fiches annuaire Zoneindustrie/recherche
  web) — dates proches, écart probablement dû à date de création vs date
  d'immatriculation officielle. Aucune source primaire (site
  constructeur) accessible pour trancher.
  [France Bleu/ICI](https://www.ici.fr/infos/economie-social/le-tribunal-de-commerce-de-carpentras-scelle-hier-l-avenir-de-l-entreprise-tiro-clas-valreas-1450373449),
  [Zoneindustrie](https://www.zoneindustrie.com/Entreprises/tiro-clas)
- **Siège/usine** : Chemin de Tourville, Valréas (Vaucluse), site de
  27 000 m², slogan historique « *le meuble des petites pièces* »
  ([Broc en Guche](https://broc-en-guche.fr/meuble-industriel-en-metal-tiro-clas-1950s/),
  [Zoneindustrie](https://www.zoneindustrie.com/Entreprises/tiro-clas)).
- **Activité** : « aménagement de l'espace industriel » — gamme complète
  de mobilier à dominante métallique : postes de travail, lignes
  d'assemblage, établis, coffres/armoires, rayonnage, servantes, sièges,
  usinages sur mesure. Jusqu'à ~500 salariés à son apogée, encore
  100 collaborateurs (dont 10 en bureau d'études) au moment du profil
  annuaire consulté ([Zoneindustrie](https://www.zoneindustrie.com/Entreprises/tiro-clas)).
- **Client notable tardif** : La Poste, mobilier de centres de tri
  (ex. Orange, 84) — a soutenu l'activité alors que le tissu industriel
  local (Enclave des Papes) déclinait
  ([ICI](https://www.ici.fr/infos/economie-social/valreas-quel-avenir-pour-tiro-clas-1450285825)).
- **Devenir** : première liquidation judiciaire ~2010, reprise par un
  repreneur puis la commune rachète les murs pour soutenir l'activité ;
  **liquidation judiciaire définitive prononcée le 17/12/2015** par le
  tribunal de commerce de Carpentras, aucun repreneur identifié, 58
  salariés concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi
  ([France Bleu/ICI](https://www.ici.fr/infos/economie-social/le-tribunal-de-commerce-de-carpentras-scelle-hier-l-avenir-de-l-entreprise-tiro-clas-valreas-1450373449)).
  **⚠️ Statut confirmé : marque a priori éteinte depuis fin 2015.** Des
  entités homonymes/dérivées existent en annuaire d'entreprises
  (« TIRO CLAS SYSTEM », Bernay 27 ; « TIRO CLASS », Saint-Romain-en-
  Viennois 84) mais rien ne prouve qu'elles perpétuent la fabrication de
  mobilier — à considérer avec prudence, possible reliquat administratif
  ou activité résiduelle sans lien avec le SAV établi
  ([annuaire-entreprises.data.gouv.fr](https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/tiro-clas-442509907)).
- **Pièces détachées / SAV** : confirmé difficile à trouver, y compris
  directement auprès de Tiro-Clas du temps de son activité (retour
  d'expérience forum usinages.com — voir §5). Une seule référence
  retrouvée : serrure à entraînement (verrouillage centralisé) réf.
  **1134-02V**, **discontinuée**, remplacée par **1289-16**, chez un
  fabricant de serrures tiers (JMP Diffusion) qui référence explicitement
  la compatibilité « meuble Tiroclass »
  ([fabricant-serrures.fr](https://fabricant-serrures.fr/fr/serrures-entrainement--agencement-jmp-diffusion/207-serrure-entrainement-1134-pour-meuble-tiroclass.html))
  — donc au moins certains modèles Tiroclass **existaient avec
  verrouillage centralisé en option**, mais rien ne dit que l'établi
  photographié en est équipé (pas de barillet visible sur la photo).

## 2. Poids — estimé, comparé, à confirmer par pesée

**Aucun poids constructeur Tiroclass trouvé** (ni fiche technique, ni
notice, ni plaque signalétique visible sur la photo). Les annonces
d'occasion consultées (enchères EDF, Maison Pline, Artus Enchères,
leboncoin) donnent des dimensions ou rien du tout, jamais de poids
([ave.fr](http://www.ave.fr/fr/enchere/492/-622219565/B2412219/etabli-de-marque-tiro-clas-a-6-prises-electriques-2-caissons-ouvrant-par-7-et-4-tiroirs-batiment-k),
[maisonpline.com](https://maisonpline.com/en/lot/138448/21065819-etabli-de-marque-tiro-clas),
[artus-encheres.fr](https://www.artus-encheres.fr//en/lot/134299/20078409)).

### Méthode : comparaison avec gammes contemporaines documentées

| Référence (marque, modèle) | Composition | Poids constaté | Source |
|---|---|---|---|
| SORI E150MB5T | établi 1500 mm + 1 caisson 5 tiroirs (ensemble) | **88 kg** | [sori.fr](https://www.sori.fr/produit/etabli-avec-meuble-5-tiroirs-1500-e150mb5t/) |
| SORI MB9T | caisson 9 tiroirs seul (630×660×845 mm) | **60,3 kg** | [sori.fr](https://www.sori.fr/produit/meuble-etabli-9-tiroirs-mb9t/) |
| Lista (Kaiserkraft) | caisson modulaire 5 tiroirs seul (H800×564×725 mm), gamme premium/lourde | **87,5 kg** | [kaiserkraft.fr](https://www.kaiserkraft.fr/armoires/armoires-a-tiroirs-pour-atelier/etabli-modulaire-caisson/hauteur-800-mm-5-tiroirs/p/M90567/) |
| Bott Cubio | établis monoblocs divers (plateau + coffre) | **86–93 kg** | recherche web, [webcat.bott.fr](https://webcat.bott.fr/cubio.html), [axess-industries.com](https://www.axess-industries.com/mobilier-d-atelier/etablis-d-atelier/professionnel-600-a-1000-kg/etabli-cubio-a-plateau-lino-et-3-tiroirs-p-12023487) |

### Estimation par élément (Tiroclass, cet établi précis)

⚠️ **Estimé, pas mesuré.** Tiroclass est décrit sur les forums comme une
construction « tout tôle emboutie/pliée, pas de renforts en profilés
épais » — a priori plus léger que du Lista/Bott haut de gamme à gabarit
équivalent, mais du même ordre de grandeur que SORI (même logique
constructive française « tôlerie standard »).

| Élément | Poids estimé | Méthode |
|---|---:|---|
| Plateau stratifié 2 m + rehausse acier + rampe prises | **60–90 kg** | fourchette basse = plateau nu + structure légère type SORI ; fourchette haute = rehausse pleine hauteur avec traverse bois + câblage + montants tubulaires observés sur la photo (plus de tôle qu'un établi sans rehausse) |
| Caisson **5 tiroirs** | **35–55 kg** | interpolation entre SORI MB9T (60,3 kg / 9 tiroirs) à la baisse, et Lista 5T (87,5 kg, gamme plus lourde) comme plafond |
| Caisson **7 tiroirs** | **45–65 kg** | idem, extrapolation proportionnelle au nombre de tiroirs |
| **Total établi vide (plateau+rehausse+2 caissons, tiroirs vides)** | **≈ 140–210 kg** | somme des 3 lignes ci-dessus |

**Point critique pour le suivi de masse VASP** : ce total ne compte que le
meuble **vide**. Les caissons de ce type acceptent 500–1200 kg de charge
répartie sur l'ensemble des tiroirs selon les gammes comparables
(SORI/Bott) — si les tiroirs sont chargés (outillage, visserie, pièces),
le poids réel embarqué peut **dépasser largement** le poids du meuble nu.
Prévoir soit une pesée établi + tiroirs pleins tel qu'il sera réellement
transporté, soit vider systématiquement les tiroirs avant roulage et
les peser/arrimer séparément.

## 3. Construction

- **Matériau** : tôle d'acier pliée/embourée, assemblage sans profilés
  épais standards ni longerons usinés — rigidité obtenue par la forme
  des panneaux tôle eux-mêmes (source forum usinages.com, cf. §5).
  Épaisseurs non documentées pour Tiroclass spécifiquement ; les gammes
  comparables (SORI, plaques tôle atelier génériques) utilisent
  typiquement du **10/10ᵉ à 15/10ᵉ mm (1–1,5 mm)** pour les structures
  porteuses et des tôles plus fines pour les caissons de tiroirs —
  ordre de grandeur usuel du secteur, non vérifié sur cette pièce.
- **Démontabilité** : sur la photo, boulons visibles au centre du
  plateau et sur les montants de la rehausse → **assemblage boulonné**,
  a priori démontable en 3 sous-ensembles distincts : rehausse, plateau,
  et les 2 caissons (qui semblent être des meubles autoportants sur
  lesquels le plateau vient simplement reposer/se fixer, pratique
  courante confirmée par le forum usinages : *« c'est bien le caisson à
  tiroirs qui donne la stabilité à l'établi »*, les pieds seuls sont
  jugés trop étroits). **Bonne nouvelle pour le transport/l'intégration
  dans le bus** : démonter en 4 colis plus légers plutôt que déplacer
  un bloc de 150–200 kg d'un seul tenant.
- **Glissières de tiroirs** : roulements à billes selon la doc générale
  du marché (SORI, Lista, Bott utilisent tous des glissières à billes
  extension totale). Sur Tiroclass spécifiquement, un fil usinages.com
  dédié (« Roulements pour meubles Tiro-Class introuvables ») confirme
  que les tiroirs sont montés sur **roulements/galets propriétaires**
  et que les pièces de rechange sont **quasi introuvables**, même à
  l'époque où la marque était encore en activité
  ([usinages.com](https://www.usinages.com/threads/roulements-pour-meubles-tiro-class-introuvables.35927/) —
  contenu non extrait par outil auto, mais le titre et le contexte de
  recherche confirment le sujet et son issue négative).
- **Verrouillage des tiroirs** : Tiroclass proposait au moins une option
  de **serrure à entraînement / verrouillage centralisé** (réf. 1134,
  discontinuée) — un seul barillet bloque toute une colonne de tiroirs
  d'un coup, comme chez SORI/Lista/Bott aujourd'hui. **Sur la photo de
  cet établi, aucun barillet de serrure n'est visible** sur les façades
  des deux caissons → probablement non équipé, ou serrure déposée/
  disparue. **À vérifier physiquement.**

## 4. Arrimage dans un véhicule (bus atelier mobile)

### Cadre réglementaire / ordres de grandeur

- Coefficients de retenue usuels en conditions de roulage normal
  (largement repris dans la littérature professionnelle française —
  Würth, guides transport, et cohérent avec la norme véhicule
  EN 12642/VDI 2700 utilisée en combinaison avec le calcul de sangles
  EN 12195-2) : **0,8 g vers l'avant, 0,5 g vers l'arrière, 0,5 g
  latéral**, appliqués au poids réel de la charge (meuble + contenu)
  ([Würth](https://infos.wurth.fr/larrimage-comment-garantir-securite-transport-marchandises/)).
  C'est exactement le seuil déjà retenu dans `fixations.md` de ce
  projet (« retenue ≥ 0,8 g vers l'avant ») — cohérent, à garder.
- Guide de référence complet (calculs de sangles, méthodes de blocage) :
  INRS ED 6145 *« Arrimage des charges sur les véhicules routiers »*
  ([PDF INRS](https://www.inrs.fr/dam/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6145.pdf))
  et code européen IRU *« Code de bonnes pratiques international sur
  l'arrimage »* ([PDF IRU](https://www.iru.org/sites/default/files/2016-01/fr-safe-load-securing-8th.pdf))
  — à consulter en détail pour le calcul final (nombre de sangles ×
  STF nécessaires), non exploitables automatiquement ici (PDF
  scannés/compressés), mais ce sont les documents à citer dans le
  dossier VASP.
- Sangles conformes EN 12195-2 : SHF (force main) normalisée à 50 daN,
  STF (tension standard) courantes 200/375/500 daN
  ([Würth](https://infos.wurth.fr/larrimage-comment-garantir-securite-transport-marchandises/)).

### Pistes concrètes pour cet établi

1. **Ne pas arrimer l'établi assemblé comme un bloc unique de 150–200 kg
   posé au sol sans ancrage traversant.** Vu la démontabilité observée
   (§3), séparer rehausse / plateau / caissons est la meilleure option :
   chaque caisson (35–65 kg estimé, vide) devient une charge gérable,
   arrimable individuellement, et manipulable par une personne pour le
   chargement.
2. **Fixation par les pieds/socle des caissons** : les caissons
   Tiroclass reposent sur un socle plein tôle (pas de pieds fins) —
   prévoir des **équerres traversantes fixées dans la structure du
   plancher du bus** (pas seulement dans l'habillage bois), boulonnées
   à travers le socle du caisson ou par platines rapportées sur les
   flancs, conformément au principe déjà posé dans `fixations.md`
   (« fixation traversante sur structure plancher, platines réparties »).
3. **Rails d'arrimage type aviation** au plancher (ex. rail 2 m, ~3,5 kg,
   ~40 € HT, [corderie-weiss.com](https://www.corderie-weiss.com/produit/rail-darrimage-type-aviation/))
   pour créer des points d'ancrage modulaires si l'établi n'est pas
   destiné à une position fixe définitive — mais pour un meuble aussi
   lourd et destiné à rester en place (établi = poste de travail fixe
   de l'atelier mobile, pas un chargement occasionnel), une **fixation
   boulonnée fixe et traversante est préférable** à un rail mobile.
4. **Traverses/butées avant** : si l'établi est positionné contre une
   cloison avant du bus, une butée mécanique (cornière soudée/boulonnée
   au plancher) reprend une bonne partie de l'effort 0,8 g avant en
   complément des fixations, réduisant la sollicitation des seuls
   boulons/sangles.
5. **Verrouillage anti-ouverture des tiroirs en roulage** — puisque
   aucune serrure centralisée n'est visible sur la photo :
   - Solution d'origine (si remise en état) : serrure à entraînement
     réf. **1289-16** (remplaçante de la 1134 Tiroclass) chez JMP
     Diffusion ([fabricant-serrures.fr](https://fabricant-serrures.fr/fr/serrures-entrainement--agencement-jmp-diffusion/207-serrure-entrainement-1134-pour-meuble-tiroclass.html)),
     si compatible avec le mécanisme d'entraînement déjà présent dans
     les caissons (à vérifier physiquement — mécanisme à tringle
     verticale typique de ce type de meuble).
   - Solution rapide/économique : **cadenas** sur une tringle
     improvisée, ou **sangle verticale** ceinturant chaque caisson
     façade incluse (empêche l'ouverture même sans serrure).
   - Solution alternative du marché servante/atelier : kit de
     verrouillage centralisé après-marché (type « systèmes de
     verrouillage pour servantes », cf.
     [blog piecesetpneus.com](https://blog.piecesetpneus.com/protection-de-vos-outils-datelier-systemes-de-verrouillage-pour-servantes/))
     — solutions génériques à adapter, pas spécifiques Tiroclass mais
     compatibles avec la plupart des colonnes de tiroirs standards.
   - Dans tous les cas, objectif : qu'un tiroir plein ne puisse **ni
     s'ouvrir ni sortir de ses glissières** sous 0,8 g avant — tester
     en conditions réelles (freinage) avant mise en service, comme
     prévu dans la check-list « départ » à rédiger (`fixations.md`).

## 5. Pièces / rénovation / valeur d'occasion

- **Pièces de rechange (tiroirs, glissières, poignées)** : confirmé
  **difficiles à trouver**, y compris à l'époque où Tiro-Clas était en
  activité (retour forum usinages.com, fil dédié « roulements pour
  meubles Tiro-Class introuvables »
  [usinages.com](https://www.usinages.com/threads/roulements-pour-meubles-tiro-class-introuvables.35927/)).
  Depuis la liquidation 2015, aucune source SAV officielle identifiée.
  Seule piste concrète trouvée : la serrure de remplacement 1289-16
  chez JMP Diffusion (tiers, pas Tiro-Clas). Pour les glissières/
  roulements, il faudra probablement une solution de contournement
  (glissières à billes génériques du commerce adaptées sur mesure, ou
  pièces récupérées sur un autre meuble Tiroclass de brocante).
- **Rénovation / peinture** : la structure acier de ce type de meuble
  se prête bien au **thermolaquage/peinture époxy** (haute adhérence
  sur acier nu, forte résistance anticorrosion, sans primaire
  nécessaire) — solution standard pour rénover ce genre de mobilier
  d'atelier vintage. Prestataires spécialisés type sablage +
  thermolaquage existent partout en France (ex. ASPM, Pierre Durançon —
  recherche générique, non spécifique à cette pièce).
- **Valeur d'occasion actuelle** : marché actif sur leboncoin et
  lecoindupro.com. Fourchette observée : **~90 € à ~820 €** selon
  taille/état/nombre de tiroirs pour des établis Tiro-Clas d'occasion ;
  exemples concrets vus en recherche : « Etabli atelier 100×200
  tiroclass » à 180 €, « Établis d'atelier Tiroclass H86,5×L175×P78,5 cm
  5 tiroirs » à 250 €. Lots d'enchères industrielles (déstockage
  entreprises/EDF) souvent **plus bas** : estimation 100–150 € pour un
  établi seul chez Maison Pline
  ([maisonpline.com](https://maisonpline.com/en/lot/138448/21065819-etabli-de-marque-tiro-clas)).
  Sources : [leboncoin.fr/ck/bricolage/tiroclass](https://www.leboncoin.fr/ck/bricolage/tiroclass),
  [lecoindupro.com](https://www.lecoindupro.com/Search.aspx?marque=TIRO-CLAS).

## Sources

- [Usinages.com — Etabli Tiro-class très instable pour machine atelier](https://www.usinages.com/threads/etabli-tiro-class-tres-instable-pour-machine-atelier.126991/) (construction tôle, stabilité par caisson large)
- [Usinages.com — Armoire outillage type tiroclass](https://www.usinages.com/threads/armoire-outillage-type-tiroclass.107014/)
- [Usinages.com — Roulements pour meubles Tiro-Class introuvables](https://www.usinages.com/threads/roulements-pour-meubles-tiro-class-introuvables.35927/)
- [Ave.fr — enchère établi Tiro-Clas, site EDF, 2 caissons 7+4 tiroirs](http://www.ave.fr/fr/enchere/492/-622219565/B2412219/etabli-de-marque-tiro-clas-a-6-prises-electriques-2-caissons-ouvrant-par-7-et-4-tiroirs-batiment-k)
- [Maison Pline — établi Tiro-Clas, lot 72](https://maisonpline.com/en/lot/138448/21065819-etabli-de-marque-tiro-clas)
- [Artus Enchères — établi + meuble 10 tiroirs Tiro-Clas, lot 185](https://www.artus-encheres.fr//en/lot/134299/20078409)
- [Selency — Tiro-Clas vintage](https://www.selency.fr/p/ASQ9BYGX/tiro-clas-vintage)
- [Broc en Guche — meuble industriel Tiro-Clas années 1950](https://broc-en-guche.fr/meuble-industriel-en-metal-tiro-clas-1950s/)
- [France Bleu/ICI — liquidation Tiro-Clas Valréas, déc. 2015](https://www.ici.fr/infos/economie-social/le-tribunal-de-commerce-de-carpentras-scelle-hier-l-avenir-de-l-entreprise-tiro-clas-valreas-1450373449)
- [ICI — perspectives difficiles Tiro-Clas](https://www.ici.fr/infos/economie-social/valreas-quel-avenir-pour-tiro-clas-1450285825)
- [Zoneindustrie — fiche entreprise Tiro Clas](https://www.zoneindustrie.com/Entreprises/tiro-clas)
- [Annuaire-entreprises.data.gouv.fr — Tiro-Clas Montrouge](https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/tiro-clas-442509907)
- [fabricant-serrures.fr — serrure entraînement 1134 pour meuble Tiroclass](https://fabricant-serrures.fr/fr/serrures-entrainement--agencement-jmp-diffusion/207-serrure-entrainement-1134-pour-meuble-tiroclass.html)
- [SORI — établi avec meuble 5 tiroirs 1500 (E150MB5T)](https://www.sori.fr/produit/etabli-avec-meuble-5-tiroirs-1500-e150mb5t/)
- [SORI — meuble établi 9 tiroirs (MB9T)](https://www.sori.fr/produit/meuble-etabli-9-tiroirs-mb9t/)
- [SORI — tiroirs et blocs établis (catalogue)](https://www.sori.fr/categorie-produit/etablis-et-mobilier-datelier/tiroirs-et-blocs-etablis/)
- [Kaiserkraft — caisson modulaire Lista 5 tiroirs](https://www.kaiserkraft.fr/armoires/armoires-a-tiroirs-pour-atelier/etabli-modulaire-caisson/hauteur-800-mm-5-tiroirs/p/M90567/)
- [Bott — webcat cubio](https://webcat.bott.fr/cubio.html)
- [Axess Industries — établi Cubio plateau lino 3 tiroirs](https://www.axess-industries.com/mobilier-d-atelier/etablis-d-atelier/professionnel-600-a-1000-kg/etabli-cubio-a-plateau-lino-et-3-tiroirs-p-12023487)
- [Würth — l'arrimage, garantir la sécurité du transport](https://infos.wurth.fr/larrimage-comment-garantir-securite-transport-marchandises/)
- [INRS ED 6145 — Arrimage des charges sur les véhicules routiers (PDF)](https://www.inrs.fr/dam/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6145.pdf)
- [IRU — Code de bonnes pratiques international sur l'arrimage (PDF)](https://www.iru.org/sites/default/files/2016-01/fr-safe-load-securing-8th.pdf)
- [Corderie Weiss — rail d'arrimage type aviation 2 m](https://www.corderie-weiss.com/produit/rail-darrimage-type-aviation/)
- [blog piecesetpneus.com — systèmes de verrouillage pour servantes](https://blog.piecesetpneus.com/protection-de-vos-outils-datelier-systemes-de-verrouillage-pour-servantes/)
- [leboncoin.fr — Tiroclass d'occasion](https://www.leboncoin.fr/ck/bricolage/tiroclass)
- [lecoindupro.com — Tiro-Clas occasions](https://www.lecoindupro.com/Search.aspx?marque=TIRO-CLAS)

## À faire : peser les éléments séparément

- [ ] Peser le **plateau seul** (démonté de la rehausse et des caissons).
- [ ] Peser la **rehausse acier + rampe de prises** seule.
- [ ] Peser le **caisson 5 tiroirs vide**, puis avec son contenu actuel.
- [ ] Peser le **caisson 7 tiroirs vide**, puis avec son contenu actuel.
- [ ] Vérifier physiquement la présence/absence d'une serrure centralisée
      sur chaque caisson (barillet, tringle) et l'état du mécanisme.
- [ ] Vérifier l'état des glissières (jeu, blocage, corrosion) —
      condition pour statuer sur un maintien en l'état vs remplacement.
- [ ] Reporter les poids mesurés dans `inventaire.md` (ligne « Établi
      élec ») et dans `fixations.md` pour dimensionner l'ancrage final.
- [ ] Photographier une éventuelle plaque signalétique/logo Tiroclass
      si elle est retrouvée en examinant la pièce sous d'autres angles
      (dessous du plateau, dos de la rehausse, intérieur des caissons).
