# Arrimage en roulage

Exigence sécurité + conformité VASP : rien ne bouge, freinage d'urgence
compris (ordre de grandeur : retenue ≥ 0,8 g vers l'avant).

Principes :
- Machines lourdes : fixation traversante sur structure plancher
  (pas sur le seul habillage), platines réparties.
- Petit matériel : bacs fermés, sangles, tiroirs verrouillés.
- Check-list « départ » à afficher dans le bus (à rédiger ici quand
  l'aménagement se précise).
