# Implantation / zoning

Contraintes d'entrée :

- 9 places assises (conducteur inclus) — position à définir (avant ?).
- 1 cabine de douche (proche réservoirs → minimiser les longueurs d'eau).
- Zone électronique/proto : établi, lumière, assis.
- Zone fab numérique : imprimantes 3D, laser (extraction vers baie ou
  lanterneau dédié), petite CNC (poussières → zone séparable).
- Circulation : accès à tout en roulage arrêté, issues dégagées.
- Répartition des masses : lourd (batteries, eau, machines) centré et
  bas, équilibré gauche/droite — voir `suivi-poids.md`.

## Plan

_Relevé coté de l'intérieur vidé à faire._ Modèle 3D paramétrique :
`freecad/bus-implantation.FCStd` — renseigner le tableur `dimensions`
avec le relevé, le zoning 3D se recale tout seul (cf. `freecad/README.md`).

## Versions de zoning

| Version | Date | Description | Verdict |
|---------|------|-------------|---------|
| v0 | _—_ | _premier jet_ | _—_ |
