(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-01-12 BZR 3902)-testing")

  (general
    (links 12)
    (no_connects 0)
    (area 74.91259 30.97059 111.463666 65.151)
    (thickness 1.6002)
    (drawings 0)
    (tracks 4)
    (zones 0)
    (modules 4)
    (nets 3)
  )

  (page A4)
  (layers
    (15 Dessus signal)
    (0 Dessous signal)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.2032)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2032)
    (segment_width 0.381)
    (edge_width 0.381)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3048)
    (pcb_text_size 1.524 2.032)
    (mod_edge_width 0.381)
    (mod_text_size 1.524 1.524)
    (mod_text_width 0.3048)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.8128)
    (pad_to_mask_clearance 0.254)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFFBF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 3178497)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 60)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 0)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotothertext true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )

  (net 0 "")
  (net 1 /NET1)
  (net 2 /NET2)

  (net_class Default "Ceci est la Netclass par défaut"
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.2032)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net /NET1)
    (add_net /NET2)
  )

  (module 1pin (layer Dessus) (tedit 4EE506A9) (tstamp 4EE505BA)
    (at 89.535 45.593)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (path /4EDF7CC5)
    (fp_text reference P1 (at 0 -3.048) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.254)))
    )
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.254)))
    )
    (fp_circle (center 0 0) (end 0 -2.286) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 20.32 20.32)
      (layers Dessus F.Paste F.Mask)
      (net 2 /NET2)
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at -8.255 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /NET2)
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /NET2)
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /NET2)
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at 3.81 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /NET2)
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at 8.255 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /NET2)
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at 8.255 -4.445) (size 1.524 1.524) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /NET2)
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at 3.81 -4.445) (size 1.524 1.524) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /NET2)
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 -4.445) (size 1.524 1.524) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /NET2)
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -4.445) (size 1.524 1.524) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /NET2)
    )
    (pad 1 thru_hole circle (at -8.255 -4.445) (size 1.524 1.524) (drill 0.762)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /NET2)
    )
  )

  (module 1pin (layer Dessus) (tedit 200000) (tstamp 4EE505BC)
    (at 107.696 45.593)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (path /4EDF7CC0)
    (fp_text reference P2 (at 0 -3.048) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.254)))
    )
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.254)))
    )
    (fp_circle (center 0 0) (end 0 -2.286) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /NET2)
    )
  )

  (module 1pin (layer Dessus) (tedit 200000) (tstamp 4EE505BE)
    (at 87.122 61.468)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (path /4EE5056C)
    (fp_text reference P3 (at 0 -3.048) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.254)))
    )
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.254)))
    )
    (fp_circle (center 0 0) (end 0 -2.286) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /NET1)
    )
  )

  (module 1pin (layer Dessus) (tedit 4EE8A1D1) (tstamp 4EE505C0)
    (at 107.061 61.468)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (path /4EE5056D)
    (fp_text reference P4 (at 0 -3.048) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.254)))
    )
    (fp_text value CONN_1 (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.254)))
    )
    (fp_circle (center 0 0) (end 0 -2.286) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /NET1)
      (die_length 7.62)
    )
  )

  (segment (start 107.061 61.468) (end 87.122 61.468) (width 0.2032) (layer Dessous) (net 1))
  (segment (start 97.79 41.148) (end 103.759 41.148) (width 0.2032) (layer Dessous) (net 2))
  (segment (start 107.696 45.085) (end 107.696 45.593) (width 0.2032) (layer Dessous) (net 2))
  (segment (start 103.759 41.148) (end 107.696 45.085) (width 0.2032) (layer Dessous) (net 2))

)
