# Suivi de poids — LE document critique du VASP

Règle (cf. CLAUDE.md) : tout ajout > 5 kg s'inscrit ici.

## Point zéro

| Donnée | Valeur | Source |
|--------|--------|--------|
| PTAC | 18 000 kg (prospectus — à confirmer CG F.2) | `../00-vehicule/masses-dimensions-c956e.md` |
| PV pesé à vide | _pesée à faire_ (~11 500 kg constructeur avant dépose sièges) | ticket de pesée |
| Budget masse aménagement | PTAC − PV − marge 10 % PTAC | calcul |

## Registre des masses

| Date | Poste | Domaine | Masse (kg) | Position (av/ar, G/D) | Cumul (kg) |
|------|-------|---------|-----------:|----------------------|-----------:|
| — | — | — | — | — | 0 |

## Estimations à venir (avant achat)

| Poste | Estimation (kg) |
|-------|----------------:|
| Isolation + habillage | _—_ |
| Parc batteries (4× Pylontech US3000C, soute) | ~130 (4× ~32 kg, à confirmer datasheet) |
| Électronique énergie (MultiPlus 5k ~30, MPPT 250/100 ~4,5, Fronius Primo ~16, Cerbo <1) | ~52 |
| Solaire toit : panneaux 2 étages + glissières + structure | _à chiffrer (cf. `../30-energie-elec/solaire-toit.md`)_ |
| Eau (pleins) | 1 kg/L × volume |
| Machines (cf. `../60-machines/inventaire.md`) | _—_ |
| Mobilier + établis | _—_ |
| 9 sièges + ancrages | _—_ |
