# 9 places assises homologuées

Point réglementaire majeur (cf. `../10-reglementaire/`).

- Conducteur inclus dans les 9.
- **Décision (2026-07-09)** : réemploi des **sièges d'origine à
  ceintures**, conservés lors de la dépose — le scénario le plus
  robuste pour la RTI (sièges déjà homologués TCP, à reposer de
  préférence sur les ancrages/rails d'origine).
- À faire confirmer par la DREAL : acceptation des sièges d'origine
  tels quels (1re immat. 2003, antérieure aux directives 2005/39-41) —
  cf. `../10-reglementaire/parcours-vasp.md`.
- Position dans le zoning : `../20-conception/implantation.md`.

| # | Siège | Origine/rapporté | Ancrage | Ceinture | Statut |
|---|-------|------------------|---------|----------|--------|
| 1 (conducteur) | d'origine | origine | origine | origine | OK |
| 2–9 | d'origine, conservés à la dépose | rails/ancrages d'origine (à privilégier) | origine | origine (à vérifier état) | stockés, repose à planifier |
